**FICHA DE EMERGÊNCIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. GERADOR** **Instituto de Ciência e Tecnologia-**Universidade Federal de São Paulo **Endereço:** Rua Talim, 330, Vila Nair, São José dos Campos-São Paulo. CEP: 12231-280. | **2. NOME APROPRIADO PARA O EMBARQUE****POLIACRILATO DE ISOBUTILA** | **3. INFORMAÇÕES DO RESÍDUO****Nº. Risco:** 39**Nº. ONU:** 2527**Classe ou subclasse de risco:** 3**Descrição da classe ou subclasse: LIQUIDO INFLAMÁVEL****Grupo de Embalagem:** III |
| **4. TELEFONE:** (12) 3924-9500- Ramal 9705 |
| **5. ASPECTO:** Liquido aquoso, sem coloração, odor irritante, flutua na água, produz vapores irritantes. |
| **6. EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA:** Usar luvas, botas e roupas de borracha butílica ou neoprene e máscara facial panorâmica com filtro contra vapores orgânicos. |
| **7. RISCOS**7.1. FOGO: Guardar longe de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição. Tomar medidas preventivas contra descargas eletroestáticas. Extinguir com pó químico seco, espuma ou CO2 e esfriar os recipientes expostos com água. Evite acúmulo de cargas eletrostáticas.7.2. SAÚDE: Inalação: Nocivo por inalação. Ingestão: Pode ser nocivo se ingerido. Contato com a pele: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.. Contato com os olhos: Irritante para os olhos7.3. MEIO AMBIENTE: Não permitir que atinja águas superficiais, águas subterrâneas e canalização. Reter a água contaminada e água de extinção de incêndio. |
|  **8. EM CASO DE ACIDENTE** **8.1. VAZAMENTO:** Para grandes quantidades bombear produto. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Recolher com material absorvente adequado. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental. **8.2. FOGO:** Extinguir com pó químico seco, espuma de álcool ou dióxido de carbono. Esfriar os recipientes expostos com água. Combater o fogo de uma distância segura e em local protegido.**8.3. POLUIÇÃO:** CUIDADO: Mantenha derramamentos e águas de limpeza longe de esgotos municipais e corpos de água abertos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.**8.4. ENVOLVIMENTO DE PESSOAS**: Inalação: No caso de inalação acidental de vapores ou produtos de decomposição, se deslocar para um local arejado. Manter em repouso. Se necessário, consultar o médico. Ingestão: **NÃO INDUZA O VÔMITO**! Lave a boca com água corrente. Se necessário, consultar o médico. Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água e sabão para remoção do material. Em caso de irritação cutânea consulte um médico.. Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos mantendo as pálpebras abertas. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista consulte um médico. **8.5. INFORMAÇÕES AO MÉDICO:** Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido, para a profilaxia de um edema pulmonar: aerossol corticosteroide dosificável.**8.6. OBSERVAÇÕES:** As instruções ao motorista em caso de emergência encontram-se descritas exclusivamente no Envelope para o Transporte.  |

VERSO FICHA DE EMERGÊNCIA

|  |
| --- |
| **TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA:** |
| **BOMBEIROS** | **193** |
| **POLICIA MILITAR** | **190** |
| **DEFESA CIVIL** | **199** |
| **CETESB** | **0800 11 3560** |
| **POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL** | **191** |