

**FICHA DE EMERGÊNCIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. GERADOR**  **Instituto de Ciência e Tecnologia-**Universidade Federal de São Paulo  **Endereço:** Rua Talim, 330, Vila Nair, São José dos Campos-São Paulo. CEP: 12231-280. | **2. NOME APROPRIADO PARA O EMBARQUE**  **Álcool Butílico** | **3. INFORMAÇÕES DO RESÍDUO**  **Nº. Risco:** 30  **Nº. ONU:** 1120  **Classe ou subclasse de risco:** 3  **Descrição da classe ou subclasse:** Líquido inflamável  **Grupo de Embalagem:** III |
| **4. TELEFONE:** (12) 3924-9500- Ramal 9507 | | |
| **5. ASPECTO:** Líquido aquoso; sem coloração; odor de álcool; flutua e mistura, levemente, com a água; inflamável; produz vapores irritantes. | | |
| **6. EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA:** usar luvas, botas e roupas de polietileno clorado, borracha natural ou nitrílica, neoprene ou poliuretano e máscara facial panorama contra vapores orgânicos. | | |
| **7. RISCOS**  7.1. FOGO: Risco de ignição. Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva.  7.2. SAÚDE: Nocivo se ingerido. Causa irritação à pele, aos olhos e da área respiratória. Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). Causa danos ao sistema nervoso central e ouvido através da exposição repetida ou prolongada.  7.3. MEIO AMBIENTE: Não é esperado que este produto apresente perigo para o meio ambiente. | | |
| **8. EM CASO DE ACIDENTE**  **8.1. VAZAMENTO:** evitar contato com o líquido ou vapor. Manter as pessoas afastadas. Chamar os bombeiros. Parar o vazamento, se possível. Isolar e remover o material derramado. Desligar as fontes de ignição. Ficar contra o vento e usar neblina d'água para baixar o vapor.  **8.2. FOGO:** Podem ser utilizados espuma, dióxido de carbono (CO2), pó químico, ou neblina de água. Não utilizar jatos d’água diretamente  **8.3. POLUIÇÃO:** Avise a Defesa Civil – fone 199 – ligação gratuita. Evitar a contaminação dos cursos d'água e mananciais, tapando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo), ou construindo dique com terra, areia ou outro material absorvente.  **8.4. ENVOLVIMENTO DE PESSOAS:** Solicite atenção médica de emergência. Retirar a vítima da área contaminada; Prevenção da Inalação e contato com pele, mucosas e olhos: Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato prolongado com a pele ou olhos. Utilize equipamento de proteção individual.  **8.5. INFORMAÇÕES AO MÉDICO:** Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não ofereça nada por via oral a uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.  **8.6. OBSERVAÇÕES:** As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte. | | |

VERSO FICHA DE EMERGÊNCIA

|  |  |
| --- | --- |
| **TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA:** | |
| **BOMBEIROS** | **193** |
| **POLICIA MILITAR** | **190** |
| **DEFESA CIVIL** | **199** |
| **CETESB** | **0800 11 3560** |
| **POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL** | **191** |